{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["72-h Mischprobe","Anleitung"],"not_rendered":{"images":4,"macros":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"72-h Mischprobe","index":0,"n_rows":20,"n_cols":18,"rows_kept":20,"merged":[[8,4,8,5],[8,6,8,7],[8,8,8,9],[9,4,9,5],[9,6,9,7],[9,8,9,9],[10,4,10,5],[10,6,10,7],[10,8,10,9],[11,4,11,5],[11,6,11,7],[11,8,11,9],[12,4,12,5],[12,6,12,7],[12,8,12,9],[13,4,13,5],[13,6,13,7],[13,8,13,9]]}
[]
[]
[null,null,"Arbeitsblatt"]
[null,null,"Probenmischung 72-h-Mischprobe"]
[]
[null,null,"farbig hinterlegte Felder sind vom Kläranlagenpersonal auszufüllen"]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Tag 1",null,"Tag 2",null,"Tag 3"]
[null,null,"Datum"]
[null,null,"Uhrzeit der Probenahme ","[von - bis]"]
[null,null,"Durchführende Person\nder Probenahme"]
[]
[null,null,"Abwassermenge während der\njeweiligen Probenahme","[m³]",{"$nulls":9},{"$f":"IF(SUM(E14:J14)=0,\"\",SUM(E14:J14))","v":""}," m³",null,null,"Summe "]
[]
[]
[{"$nulls":3},"%-Verhältnis",{"$f":"E14/N14*100","v":{"$error":"#VALUE!"}}," %",{"$f":"G14/N14*100","v":{"$error":"#VALUE!"}}," %",{"$f":"I14/N14*100","v":{"$error":"#VALUE!"}}," %"]
[]
[{"$nulls":3},"erforderliches Volumen Zulauf",{"$f":"E17/100*N19*1000","v":{"$error":"#VALUE!"}}," mL",{"$f":"G17/100*N19*1000","v":{"$error":"#VALUE!"}}," mL",{"$f":"I17/100*N19*1000","v":{"$error":"#VALUE!"}}," mL",{"$nulls":4}," L",null,null,"Gesamtvolumen"]
[{"$nulls":3},"erforderliches Volumen Ablauf",{"$f":"E17/100*N20*1000","v":{"$error":"#VALUE!"}}," mL",{"$f":"G17/100*N20*1000","v":{"$error":"#VALUE!"}}," mL",{"$f":"I17/100*N20*1000","v":{"$error":"#VALUE!"}}," mL",{"$nulls":4}," L",null,null,"Gesamtvolumen"]

{"sheet":"Anleitung","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}